Lista de Restrições

|  |  |
| --- | --- |
| Restrição | Razão |
| O aplicativo para o acesso às informações deve ser exclusivamente mobile | Facilitar o acesso remoto aos dados do dispositivo físico |
| O dispositivo deve ser modelado para ser compatível apenas com motores exclusivamente WEG | Os cálculos para as análises tomarão como base as bases de dados específicas de cada modelo de motor registrado no banco de dados do WEG IoT Platform |
| O dispositivo deve aceitar qualquer interferência de sinal recebida, mesmo que isso prejudique o dispositivo | Entrar em conformidade com a regulamentação FCC |
| O dispositivo não deve enviar quaisquer sinais de interferência prejudiciais | Entrar em conformidade com a regulamentação FCC |
| Tecnologia NFC obrigatória para pareamento | Abranger a maior quantidade possível de maneiras de pareamento com o sensor |